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……………….., dnia ………………..


……………………………………………..
                     /pieczątka/

FORMULARZ OFERTY


1. Nazwa i adres Wykonawcy.

1.1. Nazwa:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.2. Adres:    …………………………………………………………………………………………
1.3. NIP:         …………………………………………
1.4. REGON  …………………………………………

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto                          ……………………………
podatek VAT                     ……………………………
cena brutto                        ……………………………

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.


…………., dnia ……………….. r.                                                   ………………………..…  
									    /podpis osoby uprawnionej/



  Załącznik Nr 1 do Oferty

	Lp.
	                                         Nazwa 

	Cena brutto

	1.
	Ekran kinowy 
- materiał akustycznie transparenty średnica otworu max. 0,8
mm, trudnozapalny, elastyczny, gain min. 2.4. Uchwyty w zestawie, odpowiedni do współpracy z projektorem cyfrowym  o standardzie 4K. współpracująca z pasywnym systemem 3D zainstalowanym w kinie Dolby, 
- rozmiar powierzchni projekcyjnej aktywnej ok 8m x 4,40m (+/- 3%); za dobór odpowiedniego rozmiaru poszycia odpowiada Wykonawca, który ma dostosować rozmiar ekranu do miejsca montażu, całkowicie rozwinięty ekran ma się zatrzymywać ok 5cm nad podłogą sceny,
 - brzegi ekranu proste, prostopadłe do podłoża, nie dopuszcza się zaokrąglonych brzegów,
- obudowa stalowa z blachy o grubości 1mm malowana na kolor czarny,
- bezobsługowy silnik z zabezpieczeniem przed przegrzaniem,
- automatyczny wyłącznik w pozycji zwiniętej i rozwiniętej,
- hamulec bezpieczeństwa zabezpieczający przed samoczynnym rozwinięciem się ekranu,
- system naciągów bocznych zapewniający płaską powierzchnię projekcyjną (boczne linki systemu naciągu nie mogą w żadnym miejscu nachodzić na ekran, zarówno w pozycji złożonej, jak i podczas rozwijania i w pozycji otwartej w celu uniknięcia odcisków na powierzchni),
- powierzchnia projekcyjna bez widocznych zgrzewów, istniejące zgrzewy całkowicie płaskie,
- gramatura powierzchni projekcyjnej nie mniejsza niż 410g/m2.
	

	2.
	Montaż i demontaż  ekranu kinowego 
- montaż ekranu w sali Kino Teatr Powiśle Sztum, 
[bookmark: _GoBack]- demontaż ,,starego” ekranu kinowego. 
	

	SUMA brutto

	





……………………………………………………………
(miejscowość, data)
Wykonawca: 

…………………………………..……………………………
(pełna nazwa firmy, adres, NIP/ PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: 

………………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


Zamawiający: 
Sztumskie Centrum Kultury
Ul. Reja 13
82-400 Sztum

Oświadczenie wykonawcy
Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
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